**NR 8 - EDIFICAÇÕES**

**Publicação**

**D.O.U.**

[Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/1978/p_19780608_3214.pdf)

06/07/78

**Atualizações/Alterações**

**D.O.U.**

14/06/83

01/11/01

10/05/11

[Portaria SSMT n.º 12, de 06 de outubro de 1983](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/1983/p_19830606_12.pdf)

[Portaria SIT n.º 23, de 09 de outubro de 2001](http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2001/p_20011009_23.pdf)

[Portaria SIT n.º 222, de 06 de maio de 2011](http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D2E7318C8012FDB4597F9162C/p_20110506_222.pdf)

**8**

**.1.** Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações,

para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem.

**8**

**.2.** Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, de acordo com as posturas municipais, atendidas as

condições de conforto, segurança e salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 23, de 09*

*de outubro de 2001)*

**8**

**8**

**8**

**.2.1.** *(Revogado pela Portaria SIT n.º 23, de 09 de outubro de 2001)*

**.3.** Circulação.

**.3.1.** Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de

pessoas ou a movimentação de materiais. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)*

**8**

**.3.2.** As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos.

*(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)*

**8**

**.3.3.** Os pisos, as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar as cargas móveis e fixas, para as quais

a edificação se destina. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)*

**8**

**.3.4.** As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e

mantidas em perfeito estado de conservação. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)*

**8**

**.3.5.** Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, serão

empregados materiais ou processos antiderrapantes.

**8**

**.3.6** Os andares acima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas, de acordo com as normas técnicas e

legislações municipais, atendidas as condições de segurança e conforto. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 222, de 06 de maio de*

*2*

**8**

**8**

*011)*

**.4.** Proteção contra intempéries.

**.4.1.** As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem

sua estrutura, devem, obrigatoriamente, observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico,

isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de*

*outubro de 1983)*

**8**

**.4.2.** Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados e protegidos contra a

umidade. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)*

**8**

**.4.3.** As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de*

*0*

*6 de outubro de 1983)*

**8**

**.4.4.** As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de modo a evitar insolação excessiva ou falta de

insolação. *(Alterado pela Portaria SIT n.º 12, de 06 de outubro de 1983)*

1

